Собственникам гидротехнических сооружений

«О подготовке к пропуску весеннего половодья и поводка 2022 года»

В целях организации и проведения в 2022 году безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, предотвращение аварий гидротехнических сооружений (ГТС) в соответствии с требованиями статей 8, 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия (КЧС РБ) Вам необходимо разработать и реализовать план, содержащий комплекс превентивных мер, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, смягчения их последствий и уменьшению ущерба:

- организовать противопаводковые комиссии в период весеннего половодья, пропускали ледохода, а также в период летнего паводка;

- провести обследование гидротехнических сооружений на предмет готовности их к пропуску паводковых вод;

- привести ГТС в техническое исправное состояние, обеспечивающие их устойчивое функционирование в паводковый период;

- назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ГТС;

- разработать план мероприятий по безопасному приёму или пропуску паводковых вод;

- обеспечить наличие резервов и аварийных запасов материалов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить беспрепятственный подъезд ГТС;

во время паводков ежедневно контролировать отметку уровня воды;

- очистить водоотводящие каналы от посторонних предметов и грунта;

- все специалисты и работающие аварийных бригад должны быть проинструктированы и обучены производству работ, которые могут возникнуть при приёме и пропуске поводка;

До 20.04.2022 года в Забайкальское управление Ростехнадзора представить документы подтверждающие выполнение комплекса превентивных мер:

- копию приказа о создании противопаводковой комиссии;

- копии актов осмотра ГТС и перечня выявленных недостатков;

- копию плана мероприятий по безопасному приёму или пропуску паводковых вод;

- информацию наличие финансовых резервов, материальных средств, достаточной точности таких средств;

- информация об обучении и аттестации специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией ГТС( номер, срок действия удостоверения, дата следующий переаттестации);

- копию акта о готовности сооружения к приёму и пропуску поводка, утверждённый руководителем (техническим руководителем) организации.